

Budownictwo w 1 półroczu 2026 r. 3,1%
Wzrost liczby mieszkań
oddanych do użytkowania
w stosunku do 1 półrocza 2025 r.


W 1 półroczu 2026 r. odnotowano wzrost, w skali roku, liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania oraz liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto i na które wydano pozwolenia. Powierzchnia użytkowa planowanych do wybudowania oraz przekazanych do eksploatacji budynków niemieszkalnych była niższa niż przed rokiem.

Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego[footnoteRef:1] [1: 	Dane wstępne; mogą ulec zmianie po opracowaniu danych ostatecznych.] 
W 1 półroczu 2026 r. powierzchnia mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła o 2,3% w skali roku

W pierwszym półroczu 2026 r. oddano do użytkowania 94,8 tys. mieszkań, tj. o 2,9 tys. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ich powierzchnia użytkowa wyniosła 8,5 mln m2 – o 190,2 tys. m2 więcej.
Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania ukształtowała się na poziomie 89,4 m2 (w 1 półroczu 2025 r. – 90,1 m2), przy czym w budynkach jednorodzinnych było to 127,2 m2, a w wielorodzinnych 51,3 m2.
Najwięcej nowych mieszkań wybudowano w województwach: mazowieckim (19,9% ogółu), małopolskim (10,7%) i wielkopolskim (10,1%), najmniej – w opolskim (1,7%).
Wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego dla kraju, wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności[footnoteRef:2], wyniósł 2,5. Najwyższe jego wartości zaobserwowano w województwach: mazowieckim (3,4), dolnośląskim (3,1) i małopolskim (3,0), natomiast najniższą w opolskim (1,7). [2: 	Liczba ludności – stan na 30.06.2025 r.] 

[image: Mapa 1. Mieszkania oddane do użytkowania w 1-3 kwartale 2025 r. w przeliczeniu na 1 tys. ludności
]Mapa 1.	Mieszkania oddane do użytkowania w 1 półroczu 2026 r. w przeliczeniu
na 1 tys. ludności













Udziały mieszkań oddanych do użytkowania w 1 półroczu 2026 r. przez deweloperów[footnoteRef:3] i inwestorów indywidualnych (odpowiednio 60,6% i 35,8%) były zbliżone do zanotowanych rok wcześniej. W pozostałych formach, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, przekazano łącznie 3,6% mieszkań. [3:  Forma budownictwa - „przeznaczone na sprzedaż lub wynajem”.] 

Tablica 1.	Mieszkania oddane do użytkowania w 1 półroczu 2026 r. według form budownictwa
	      Formy budownictwa
a ― w liczbach 
      bezwzględnych
b ― 01-06 2025 = 100
	Mieszkania
	Izby
	Powierzchnia użytkowa 
mieszkań w m2

	
	
	ogółem
	przeciętnie na 
1 mieszkanie
	ogółem
	przeciętna 
1 mieszkania

	OGÓŁEM
	a
	94 833
	356 646
	3,8
	8 478 537
	89,4

	
	b
	103,1
	102,8
	100,0
	102,3
	99,2

	  Indywidualne 
	a
	33 942
	179 037
	5,3
	4 725 441
	139,2

	
	b
	103,7
	102,8
	100,0
	102,0
	98,4

	  Przeznaczone na
  sprzedaż lub
  wynajem
	a
	57 498
	168 564
	2,9
	3 583 641
	62,3

	
	b
	101,0
	100,8
	100,0
	101,1
	100,0

	      w tym na wynajem
	a
	639
	.
	.
	34 990
	54,8

	
	b
	138,3
	.
	.
	134,8
	97,5

	  Spółdzielcze
	a
	329
	862
	2,6
	16 346
	49,7

	
	b
	128,5
	129,4
	100,0
	128,6
	100,2

	  Komunalne
	a
	389
	930
	2,4
	18 327
	47,1

	
	b
	75,7
	76,9
	100,0
	82,7
	109,3

	  Społeczne czynszowe
	a
	2 532
	6 922
	2,7
	128 257
	50,7

	
	b
	174,0
	195,3
	112,5
	174,9
	100,6

	  Zakładowe
	a
	143
	331
	2,3
	6 525
	45,6

	
	b
	357,5
	624,5
	176,9
	546,5
	152,5


Kropka ( . ) – oznacza: brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub że wypełnienie pozycji jest niemożliwe albo niecelowe.
Największe udziały budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem w ogólnej liczbie nowo oddanych mieszkań odnotowano w województwach mazowieckim i dolnośląskim (odpowiednio 70,5% i 69,0%). Dla budownictwa realizowanego na własne potrzeby najwyższe odsetki obserwowano w województwach: świętokrzyskim (53,8% ogółu mieszkań), podkarpackim (48,6%) oraz podlaskim (46,1%).
Udział mieszkań oddanych do użytkowania wyposażonych w instalacje sanitarno-techniczne kształtował się następująco:
· wodociąg z sieci posiadało 94,1% mieszkań;
· kanalizację z odprowadzeniem do sieci – 78,5%;
· centralną sieć grzewczą – 35,2%;
· ciepłą wodę z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej – 35,2%;
· gaz z sieci – 32,2%.
Do eksploatacji przekazano w omawianym okresie 43,0 tys. nowych budynków mieszkalnych[footnoteRef:4], wśród których budynki jednorodzinne stanowiły 97,3%. Dominującą metodą ich wznoszenia była technologia tradycyjna udoskonalona, którą zastosowano w 97,8% ogółu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych. [4:  Dane dotyczące liczby budynków odnoszą się do budynków oddanych w całości lub jako pierwsza część. W przypadku przeciętnego czasu budowy nowych budynków mieszkalnych, a także liczby i powierzchni użytkowej znajdujących się w nich mieszkań, ujęto również dane dotyczące budynków oddanych jako kolejna lub ostatnia część.] 
[bookmark: _Hlk207956908]Liczba nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w 1 półroczu 2026 r. zwiększyła się w skali roku o 1,9%


Tablica 2.	Nowe budynki mieszkalne oddane do użytkowania w 1 półroczu 2026 r. według
rodzajów budynków i technologii wznoszenia
	Wyszczególnienie
	Budynki
	Mieszkania
	Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań
w m2
	Przeciętny czas trwania
 budowy 
w miesiącach

	OGÓŁEM
	42 953
	93 514
	89,5
	42,9

	  Rodzaj budynku

	  Jednorodzinny
	41 807
	47 091
	127,2
	49,4

	  Wielorodzinny
	1 146
	46 423
	51,4
	27,9

	  Technologia wznoszenia

	Tradycyjna udoskonalona
	42 012
	84 792
	93,1
	44,0

	Monolityczna
	102
	6 911
	51,3
	26,4

	Wielkopłytowa
	15
	412
	49,5
	24,8

	Wielkoblokowa
	6
	575
	46,7
	23,9

	Konstrukcji drewnianych
	812
	818
	98,0
	29,7

	Inne
	6
	6
	89,5
	12,0



Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano budynków dwukondygnacyjnych (60,3%) i jednokondygnacyjnych (34,2%). Znalazło się w nich odpowiednio 32,9% i 16,1% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania. Z kolei w budynkach o trzech i więcej kondygnacjach (5,5% nowych budynków) zlokalizowano 51,0% mieszkań.
[bookmark: _GoBack]Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego (liczony od daty jej rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania) wyniósł 42,9 miesiąca, tj. zmniejszył się o 1,1 miesiąca w stosunku do 1 półrocza 2025 r. Średni czas budowy budynku wielorodzinnego wyniósł 27,9 miesiąca, tj. był krótszy o 21,5 miesiąca niż jednorodzinnego (49,4 miesiąca).
Mieszkania, których budowę rozpoczętoW skali roku odnotowano wzrost o 3,5% liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz wzrost o 18,8% liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia

W 1 półroczu 2026 r. rozpoczęto budowę 114,6 tys. mieszkań, tj. o 3,5% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Udział mieszkań realizowanych z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem wyniósł 60,8%, a mieszkań w budownictwie indywidualnym 36,7%. Pozostałą część (łącznie 2,5%) stanowiły mieszkania spółdzielcze, komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe.
Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia[footnoteRef:5] [5:  Łącznie ze zgłoszeniami z projektem budowlanym oraz uproszczoną procedurą dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.] 

W analizowanym okresie wydano pozwolenia na budowę 145,4 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 12,7 mln m2, tj. odpowiednio o 18,8% i 15,7% więcej niż rok wcześniej.
W nowych budynkach mieszkalnych powstanie 98,6% mieszkań, a pozostałe – w nowych budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz w rozbudowywanych i przebudowywanych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Na budynki wielorodzinne (2,8% ogółu) przypadać będzie 50,5% lokali planowanych do budowy w nowych budynkach mieszkalnych.
Prognozowana w oparciu o wydane pozwolenia średnia powierzchnia mieszkań w budynkach jednorodzinnych wyniesie 121,7 m2, a w wielorodzinnych 53,5 m2.
Dla 60,3% nowych budynków mieszkalnych podstawą prawną wydania pozwoleń na budowę były miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Tablica 3.	Nowe budynki mieszkalne, na których budowę wydano pozwolenia w 1 półroczu 2026 r.
	Wyszczególnienie
	Pozwolenia
	Budynki[footnoteRef:6] [6: 	Dane prezentowane są łącznie z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi nieprzystosowanymi do stałego zamieszkania.] 

	Mieszkania
	Powierzchnia użytkowa 
mieszkań w m2

	
	
	
	
	ogółem
	przeciętna 
1 mieszkania

	OGÓŁEM
	50 832
	63 398
	143 379
	12 508 985
	87,2

	Jednorodzinne
	49 906
	61 645
	70 942
	8 633 514
	121,7

	Wielorodzinne
	926
	1 753
	72 437
	3 875 471
	53,5


Mieszkania na sprzedaż lub wynajem stanowiły 66,1% mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia, a indywidualne – 31,0%.
Efekty rzeczowe budownictwa niemieszkalnegoŁączna powierzchnia budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania spadła o 1,1% w porównaniu z 1 półroczem 2025 r.

W 1 półroczu 2026 r. przekazano do eksploatacji 9,7 tys. nowych oraz rozbudowano 1,1 tys. budynków niemieszkalnych (odpowiednio o 1,4% i 5,6% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku). Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 6,5 mln m2 (o 1,1% mniej w porównaniu z 1 półroczem 2025 r.). W strukturze powierzchni budynków oddanych do użytkowania przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (45,6%), pozostałe budynki niemieszkalne (21,0%) oraz budynki handlowo-usługowe (13,3%).
Wykres 1.	Struktura powierzchni użytkowej budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania w 1 półroczu 2026 r.· budynki przemysłowe i magazynowe (PKOB 125)
· pozostałe budynki niemieszkalne (PKOB 127) 
· budynki handlowo-usługowe (PKOB 123)
· ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej (PKOB 126)
· hotele i budynki zakwaterowania turystycznego (PKOB 121)
· budynki transportu i łączności (PKOB 124)
· budynki biurowe (PKOB 12)











W porównaniu z 1 półroczem 2025 r. odnotowano spadek przekazanej do eksploatacji powierzchni użytkowej budynków przemysłowych i magazynowych (o 13,0%), hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (o 10,7%) oraz budynków biurowych (o 8,9%). Największą powierzchnię użytkową oddanych budynków niemieszkalnych odnotowano w województwach: mazowieckim (1,0 mln m2), wielkopolskim (773,2 tys. m2) i śląskim (658,1 tys. m2), a najmniejszą w: lubuskim (81,9 tys. m2), warmińsko-mazurskim (131,5 tys. m2) i świętokrzyskim (145,1 tys. m2). Największe spadki powierzchni w skali roku obserwowano w województwach: lubuskim (o 51,9%), warmińsko-mazurskim (o 27,8%), lubelskim (o 19,2%) i łódzkim (o 17,0%).
Wykres 2.	Powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania
w 1 półroczu 2026 r. według województw
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Budynki biurowe Łączna powierzchnia przekazanych do eksploatacji budynków biurowych spadła w skali roku o 8,9%

W 1 półroczu 2026 r. oddano do użytkowania 173 nowe (o 16,8% mniej w skali roku) oraz 52 rozbudowane budynki biurowe (o 4,0% więcej). Powierzchnia użytkowa nowych budynków wyniosła 174,4 tys. m2 (spadek o 12,9%), natomiast rozbudowanych 27,5 tys. m2 (wzrost o 28,5%). Największe udziały w łącznej powierzchni miały województwa: dolnośląskie (17,1% wartości krajowej), mazowieckie (15,9%) i śląskie (14,9%), a najmniejsze: lubuskie (0,9%), świętokrzyskie (1,4%) i kujawsko-pomorskie (1,6%).
[image: Wykres przedstawia powierzchnię użytkową budynków biurowych oddanych do użytkowania
w 1 kwartale 2026 r. według województw]Wykres 3.	Powierzchnia użytkowa budynków biurowych oddanych do użytkowania
w 1 półroczu 2026 r. według województw










Budynki handlowo-usługoweW 1 półroczu 2026 r. łączna powierzchnia oddanych do użytkowania budynków handlowo-usługowych wzrosła o 16,1% w skali roku

W omawianym okresie przekazano do eksploatacji 1,0 tys. nowych budynków handlowo-usługowych (spadek w skali roku o 4,9%), rozbudowano natomiast 199 budynków (wzrost o 15,0%). Powierzchnia użytkowa nowych budynków osiągnęła wartość 786,3 tys. m2 (o 14,1% więcej niż rok wcześniej), rozbudowanych – 81,7 tys. m2 (wzrost o 38,7%). Największą powierzchnię oddano do użytkowania w województwie mazowieckim i śląskim (odpowiednio 14,0% i 13,9% udziału w kraju), a najmniejszą w warmińsko-mazurskim (0,6%) i lubuskim (1,1%).
[image: Wykres przedstawia powierzchnię użytkową budynków handlowo-usługowych oddanych do
użytkowania w 1 kwartale 2026 r. według województw]Wykres 4.	Powierzchnia użytkowa budynków handlowo-usługowych oddanych do
użytkowania w 1 półroczu 2026 r. według województw









Budynki przemysłoweŁączna powierzchnia przekazanych do eksploatacji budynków przemysłowych spadła o 29,5% w skali roku

W 1 półroczu 2026 r. oddano do użytkowania 364 nowe (o 9,7% mniej w skali roku) oraz rozbudowano 131 budynków przemysłowych (spadek o 2,2%). Powierzchnia użytkowa nowych budynków wyniosła 899,7 tys. m2, natomiast rozbudowanych 141,4 tys. m2 (odpowiednio o 28,8% i 33,5% mniej w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku). Największe udziały w ogólnej powierzchni budynków przemysłowych zanotowano w województwach: pomorskim (15,4%), śląskim (12,1%) i mazowieckim (10,3%), a najmniejsze w: lubuskim (0,5%), podlaskim (0,9%) i lubelskim (1,0%).
Wykres 5.	Powierzchnia użytkowa budynków przemysłowych oddanych do użytkowania
w 1 półroczu 2026 r. według województw
[image: Wykres przedstawia powierzchnię użytkową budynków przemysłowych oddanych do użytkowania
w 1 kwartale 2026 r. według województw]









Budynki magazynowe[footnoteRef:7] [7:  Pełna nazwa klasy PKOB brzmi: Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe.] 
W 1 półroczu 2026 r. łączna powierzchnia oddanych do użytkowania budynków magazynowych spadła o 0,4% w skali roku

[bookmark: _Hlk215558772]W analizowanym okresie oddano 1,1 tys. nowych oraz 124 rozbudowane budynki magazynowe (odpowiednio o 2,6% i 3,9% mniej niż przed rokiem). Powierzchnia użytkowa nowych budynków wyniosła 1,7 mln m2 (spadek o 0,7%), natomiast rozbudowanych 182,0 tys. m2 (wzrost o 3,5%). Największą łączną powierzchnię odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim (17,4% udziału w kraju), mazowieckim (16,0%) i wielkopolskim (13,5%), a najmniejszą w: podlaskim, świętokrzyskim, lubuskim i opolskim (po 1,2%).
[image: Wykres przedstawia powierzchnię użytkową budynków magazynowych oddanych do użytkowania w 1 kwartale 2026 r. według województw]Wykres 6.	Powierzchnia użytkowa budynków magazynowych oddanych do użytkowania
w 1 półroczu 2026 r. według województw
 








Budynki gospodarstw rolnychŁączna powierzchnia przekazanych do eksploatacji w 1 półroczu 2026 r. budynków gospodarstw rolnych zwiększyła się o 1,1% w skali roku

Wybudowano 2,8 tys. nowych (o 0,9% więcej niż rok wcześniej) i rozbudowano 229 budynków gospodarstw rolnych (spadek o 10,2%). Powierzchnia użytkowa nowych budynków wyniosła 1,2 mln m2 (o 2,6% więcej niż w 1 półroczu 2025 r.), natomiast rozbudowanych 68,4 tys. m2 (spadek o 18,6%). Największe udziały w łącznej powierzchni zaobserwowano w województwach mazowieckim (24,4% wartości krajowej) i wielkopolskim (18,5%), a najmniejsze w śląskim (1,3%) oraz podkarpackim (1,4%).
[image: Wykres przedstawia powierzchnię użytkową budynków gospodarstw rolnych oddanych do użytkowania w 1 kwartale 2026 r. według województw]Wykres 7.	Powierzchnia użytkowa budynków gospodarstw rolnych oddanych do użytkowania w 1 półroczu 2026 r. według województw










Pozwolenia na budowę nowych budynków niemieszkalnychPowierzchnia budynków przemysłowych i magazynowych miała największy udział w planowanej do wybudowania powierzchni niemieszkalnej

W 1 półroczu 2026 r. wydano pozwolenia na budowę 15,4 tys. nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 7,9 mln m² (odpowiednio wzrost o 3,4% i spadek o 4,1% w skali roku). Dla 55,3% tych budynków podstawę prawną wydania pozwoleń na budowę stanowiły miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W strukturze powierzchni użytkowej dominowały budynki przemysłowe i magazynowe (39,3%) oraz pozostałe budynki niemieszkalne (25,6%).
Wykres 8.	Struktura powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia w 1 półroczu 2026 r.· budynki przemysłowe i magazynowe (PKOB 125)
· pozostałe budynki niemieszkalne (PKOB 127) 
· budynki handlowo-usługowe (PKOB 123)
· hotele i budynki zakwaterowania turystycznego (PKOB 121)
· ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej (PKOB 126)
· budynki transportu i łączności (PKOB 124)
· budynki biurowe (PKOB 122)











W skali roku spadła planowana do wybudowania powierzchnia budynków biurowych (o 28,8%), ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (o 18,0%), a także budynków przemysłowych i magazynowych (o 11,6%).
W oparciu o wydane w 1 półroczu 2026 r. pozwolenia należy oczekiwać, że największa powierzchnia nowych budynków niemieszkalnych powstanie w województwach: mazowieckim (1,6 mln m2), wielkopolskim (1,0 mln m2), małopolskim (675,5 tys. m2) i śląskim (666,0 tys. m2), a najmniejsza w: opolskim (137,6 tys. m2), lubuskim (181,5 tys. m2) i warmińsko-mazurskim (186,3 tys. m2). W skali roku największe spadki planowanej powierzchni odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim (o 36,0%), dolnośląskim (o 35,3%), śląskim (o 29,8%), lubuskim (o 27,9%), podkarpackim (o 25,7%) oraz świętokrzyskim (o 22,5%).
Wykres 9.	Powierzchnia użytkowa nowych budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia w 1 półroczu 2026 r. według województw
[image: Wykres słupkowy. Dane do Wykresu 9. Powierzchnia użytkowa nowych budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia w 1 półroczu 2026 r. według województw znajdują się w pliku: Budownictwo w 1 półroczu 2026 r. Dane do wykresów w formacie XLSX.]














W 1 półroczu 2026 r. wydano 15,6 tys. pozwoleń na budowę nowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 3,8% mniej w skali roku). Na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydano 55,2% pozwoleń dotyczących budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
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W przypadku cytowania tej publikacji prosimy o podanie jej tytułu oraz wskazanie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) jako autora. W sytuacji publikowania własnych obliczeń wykonanych na podstawie danych z tej publikacji, należy dodać zapis: Opracowanie własne na podstawie danych z publikacji GUS pt. „Budownictwo w 1 półroczu 2026 r.”.
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